**Technická specifikace (cenová nabídka): Dodávka 2 ks traktorů pro práci v lese *(s lesnickou nástavbou bez navijáku a čelního nakladače)***

**Všechny požadavky stanovené je nutné splnit a vyplnit. *Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Splnění**  *vyplní se Ano/Ne* | **Cena celkem za 2 ks traktorů v Kč**  **bez DPH** | **Sazba DPH**  **(%)** | **Výše DPH**  **v Kč** | **Cena celkem za 2 ks traktorů v Kč**  **včetně DPH** |
| **MOTOR** |  |  |  |  |  |
| vznětový, přeplňovaný, 4-válcový motor, vodou chlazený |  |
| jmenovitý výkon min. 70 kW, max. 100 kW, uvedený v TP č. položky 14 |  |
| 16-ti ventilová hlava |  |
| emise dle aktuálních požadavků |  |
| možnost předehřevu |  |
| **PŘEVODOVKA** |  |
| mechanická reverzační |  |
| počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 20 + 4 a s plazivými rychlostmi |  |
| plně synchronizovaná |  |
| rychlost 40 km/h |  |
| **PŘEDNÍ NÁPRAVA** |  |
| poháněná s uzávěrkou diferenciálu (4WD) |  |
| **HYDRAULIKA** |  |
| zadní tříbodový závěs kategorie II |  |
| min. dva vnější hydraulické okruhy |  |
| zvedací síla na koci táhle zadního tříbodového závěsu min. 40kN |  |
| dodávka hydraulického čerpadla min. 50l/min |  |
| vnější vývody min. 4+1 rychlospojek |  |
| **KABINA** |  |
| dvoudveřová kabina |  |
| sedadlo řidiče – pneumaticky nebo mechanicky odpružené |  |
| Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem |  |
| klimatizace |  |
| oranžový výstražný maják |  |
| volant sklopný a výsuvný |  |
| stěrače s ostřikovačem |  |
| min. 1 pár zadních pracovních světel |  |
| min. 1. pár předních pracovních světel |  |
| vyhřívané zadní sklo a zrcátka |  |
| tónovaná skla |  |
| **OSTATNÍ** |  |
| rám etážového závěsu s K-80 + etážový závěs 39 mm |  |
| přední tažný závěs |  |
| nádrž na naftu s uzamykatelnou zátkou |  |
| základní povinné vybavení (trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze) |  |
| pohon všech kol 4WD |  |
| brzdy provozní – mokré diskové s připínáním pohonu přední nápravy |  |
| hydrostatické řízení |  |
| vyhřívané zadní sklo a zrcátka |  |
| základní povinná výbava, trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru |  |
| **ROZMĚRY A HMOTNOSTI** |  |
| provozní hmotnost 3700 – 5000 kg (zapsána v TP pod položkou 35) |  |
| Rozvor 2300- 2500 mm |  |
| **KOLA A PNEUMATIKY** |  |
| pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 10 |  |
| pevné disky |  |
| přední pneu: min. šířka 320 mm o rozměru min. 24" |  |
| zadní pneu: min. šířka 420 mm o rozměru min. 34" |  |
| **LESNÍ NÁSTAVBA** |  |
| Venkovní ochranný rám kabiny |  |
| ochranná vana podvozku |  |
| ochrana nádrže traktoru (plastová nádrž s ochranou nebo ocelová nádrž |  |
| ochrana světel |  |
| ochranné prvky musí umožňovat přístup k motoru a odklopení kapotáže bez demontáže ochranných prvků, odklápění apod. se připouští, přístupné musí být též připojení tlakové hadice pro dohuštění pneumatik a připojení vyhřívaní motoru |  |
| ochranné drátěné sítě na dveřích, zadním a bočních sklech |  |
| ochranné sítě je možno demontovat |  |
| umístění registrační značky na nástavbě dle daných předpisů |  |
| **OBECNÉ POŽADAVKY A SERVIS** |  |
| v ceně traktoru musí být zahrnuta doprava traktoru na místo určení (sídlo ŠLP Křtiny), jednorázové seřízení traktoru předání a zaškolení obsluhy |  |
| při předání bude dodán návod k obsluze, prohlášení o shodě, technický průkaz, předávací protokol |  |
| dodavatel musí být schopen zajistit záruční i pozáruční servis s příjezdem do 48 hod. včetně sobot a nedělí. |  |
| záruka 36 měsíců |  |
| **Celkem za 2 ks** | |  |  |  |  |

***Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |