**Technická specifikace (cenová nabídka): *Dodávka rotační brány-horizontální***

***Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Splnění**  *vyplní se Ano/Ne* | **Cena v Kč**  **bez DPH** | **Sazba DPH**  **(%)** | **Výše DPH**  **v Kč** | **Cena v Kč**  **včetně DPH** |
| Jedná se o aktivní horizontální rotační brány určené k celoplošné i záhonové přípravě půdy. |  |  |  |  |  |
| Součástí stroje v agregaci jsou pruty a minimálně 2 výměnné rotační urovnávací válce o průměru min. 450 mm. |  |
| Součástí stroje jsou kompatibilní snadno připojitelná prutová zařízení a 2 výměnné pasivní rotační válce (typ ozubený paker a síťový), stroj se bude vyznačovat: vysokou rychlostí otáčení pracovních jednotek, nadstandartní silou a dlouhými rotujícími dvojtrny v délce 23 až 28 cm. |  |
| Na stroj bude možno vždy nasadit pouze jeden rotační válec. Válce musí být snadno výměnné. |  |
| Stroj je vhodný zejména do těžkých půdních podmínek na jílovitých uléhavých a částečně kamenitých půdách. |  |
| Pracovní šířka stroje od 200 – do 210 cm. |  |
| Pracovní hloubka nožů od 25 – do 30 cm (trnů). |  |
| Stroj obsahuje kypřiče stop po kolech traktoru. |  |
| Stroj obsahuje zadní nastavení válce a zadní vyrovnávací nůž. |  |
| Stroj bude poháněn kardanem traktoru s diskovou spojkou. Spojovací kardanový hřídel je součástí dodávky. |  |
| Rotační brány jsou neseny na zadním tříbodovém závěsu traktoru. |  |
| Rotační brány je možno seřizovat. Minimálně manuálně nebo hydraulicky. |  |
| Uchycení na 3. bod traktoru v plovoucí poloze. |  |
| Otáčky hřídele od 900 - 1100 ot./min. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadované příslušenství: přední vyrovnávací desky, pruty, 2 válce – 1 x typ paker, 1 x typ síťový |  |  |  |  |  |
| Stroj může na hřídeli obsahovat: hroty s délkou 30 až 70 mm, nebo jim podobné výstupky zvyšujícími vsak vody. |  |
| Kloubová hřídel se spojkou musí být součástí dodávky |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců. |  |
| **Celkem** | |  |  |  |  |

***Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |