**Technická specifikace (cenová nabídka): *Dodávka elektrického tahače vozíků***

***Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Splnění**  *vyplní se Ano/Ne* | **Cena v Kč**  **bez DPH** | **Sazba DPH**  **(%)** | **Výše DPH**  **v Kč** | **Cena v Kč**  **včetně DPH** |
| Elektrický pohon-vysokokapacitní baterie deep cycle 6V. |  |  |  |  |  |
| Vestavěná nabíječka se samonavíjecím kabelem min. 4 m. |  |
| Točivý moment min. 95 Nm při rozsahu 1350 až 1550 ot./min. |  |
| Kontroler min. 500 Amp., počítadlo motohodin a palubní počítač. |  |
| Zdířka na 12 V. |  |
| DC-DC konvertor 16A. |  |
| Výkon min 3,5 HP, ve špičce min. 20 HP. |  |
| Elektrický systém 48 V DC. |  |
| Min. rychlost 25 km.h-1. |  |
| Rozměry vozidla max. 400 (d) x 150 (š) x 150 cm (v). |  |
| Rozvor min. 245 cm, kola min. šestivrstvá. |  |
| Světlá výška min. 12 cm. |  |
| Elektrický tahač bude mít dostatečný poloměr otáčení dle SAE J 695 (poloměr otáčení od 300 do 320 cm), celkovou výšku (do 220 cm) a šířku (do 160 cm) tak, aby vyhovoval šířce fóliovníků a výšce a šířce vrat ve fóliovnících. |  |
| Mechanické brzdy na všech kolech. |  |
| Nezávislé odpružení předních a zadních kol s listovými pružinami a duálními hydraulickými tlumiči. |  |
| Rám z hliníkové slitiny. |  |
| Elektrické sklápění korby, plné bočnice. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Splnění**  *vyplní se Ano/Ne* | **Cena v Kč**  **bez DPH** | **Sazba DPH**  **(%)** | **Výše DPH**  **v Kč** | **Cena v Kč**  **včetně DPH** |
| Nosnost korby min. 400 kg. |  |  |  |  |  |
| Velikost korby min. 165 x 120 x 25 cm. |  |
| Celková nosnost: min. 600 kg. |  |
| Uzavřená uzamykatelná kabina s čelním sklem. |  |
| Uzamykatelná schránka na doklady na místě spolujezdce na klíč. |  |
| Držáky nářadí a strojů. |  |
| Čelní halogenová světla. |  |
| Směrovky, zadní brzdová světla. |  |
| Tažné zařízení. |  |
| Minimální tažná kapacita 650 kg. |  |
| Homologace pro veřejné komunikace. |  |
| Indikátor stavu nabití baterie. |  |
| Záruka 48 měsíců na semi-trakční baterie. |  |
| Záruka 24 měsíců na zbylé komponenty vozidla. |  |
| **Celkem** | |  |  |  |  |

***Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |