# 


LED 300 1200 840 WH



\_

Křivka svítivosti Wall - mounted

* Světelný zdroj: LED



C180 | C0 C270 | C90

cd/klm

0°

30°

30°

60°

60°

90°

90° 300 200 100

120°

120°

150° 150°

 100%

180°

* Světelný tok\*: 1200 lm
* Světelný výkon svítidel\*: 67 lm/W
* Index podáni barev - CRI min.: 80
* Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin
* Barevná tolerance v místě (MacAdam)\*: 6
* Střední dimenzovaná životnost\*: 30000h L70 při/u 25°C
* Předřadník: 1x LED\_Con
* Příkon svítidla\*: 18 W Lambda = 0,9

**Instalace/Montáž**

* vhodné pro nástěnnou a stropní montáž
* rychlá a snadná instalace díky svorkovnici pro vodiče o průřezu až 2,5 mm2

**Materiál/Povrchová úprava**

* těleso: ABS
* difuzor: polykarbonát