
# 

LED 1200 4000 840



Křivka svítivosti STD – standard

* Světelný zdroj: LED



C180 | C0 C270 | C90

cd/klm

0°

30°

30°

60°

60°

90°

90° 300 200 100

120°

120°

150° 150°

 100%

180°

* Světelný tok\*: 4000 lm
* Světelný výkon svítidel\*: 114 lm/W
* Index podáni barev - CRI min.: 80
* Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin
* Barevná tolerance v místě (MacAdam)\*: 5
* Střední dimenzovaná životnost\*: 50000h L70 při/u 25°C
* Předřadník: 1x LED\_Con
* Příkon svítidla\*: 35 W Lambda = 0,9

Instalace/Montáž

* přisazená montáž s použitím upevňvoacích konzol (součástní dodávky)
* zavěšená montáž s použitím závěsné sady (volitelná)

Materiál/Povrchová úprava

* těleso: hliník
* difuzor: PC, opálová bílá
* koncové krytky: PC, bílá
* stropní úchyty: nerezová ocel