Sušárna

* s nucenou ventilací
* min 150 l
* časovač min 0-99 hod
* trvalý chod
* opožděný start
* teplotní rozsah min +5 až +250 °C (nastavitelná teplota)
* přesnost min 0,3 °C
* regulace ventilátoru
* ochrana proti přehřátí