**Elektrický paletový vozík BT Tyro LHE130**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ pohonu** | ***Elektrický pojezd, elektrický zdvih*** |
| **Varianta obsluhy** | ***Ručně vedený – chodící*** |
| **Nosnost (kg)** | ***1300*** |
| **Těžiště (mm)** | ***600*** |
| **Hmotnost (kg)** | ***137*** |
| **Provedení kol** | ***Polyuretan*** |
| **Kolo řiditelné (mm)** | ***210×70*** |
| **Kola vidlicová (mm)** | ***Tandem 80×70 PU*** |
| **Maximální výška zdvihu (mm)** | ***195*** |
| **Min. výška vidlic (mm)** | ***80*** |
| **Celková délka (mm)** | ***1530*** |
| **Celková šířka (mm)** | ***540*** |
| **Šířka vidlic (mm)** | ***540*** |
| **Délka vidlic (mm)** | ***1150*** |
| **Rozměry vidlic (mm)** | ***47x160x1150*** |
| **Světlá výška (mm)** | ***30*** |
| **Rádius otočení (mm)** | ***1283*** |
| **Rychlost pojezdu (km/hod)** | ***4,5*** |
| **Rychlost zdvihu (m/s)** | ***0,020*** |
| **Rychlost spouštění (m/s)** | ***0,05*** |
| **Typ brzdy** | ***Elektromagnetická*** |
| **Motor zdvihu (kW)** | ***0,5*** |
| **Kapacita baterie** | ***24V/36Ah*** |
| **Dobíječ** | ***Externí (je součástí)*** |