**Nabídkový list**

***Dodávka 2 ks jednoosého návěsu za traktor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Splnění***vyplní se Ano/Ne* | **Cena za 2 ks** v Kč bez DPH | **Sazba DPH** v % | **Výše DPH** v Kč | **Cena za 2 ks**v Kč včetně DPH |
| Nosnost min. 3t |  |  |  |  |  |
| Max. délka 4000-4500mm |  |
| Max. šířka 2050 mm |  |
| Výška s nástavky max. 1800 mm |  |
| Max. výška závěsného oka 640-740 mm |  |
| Délka ložné plochy min 2900 mm |  |
| Šířka ložné plochy min. 1870 mm |  |
| Výška ložné plochy min. 940 mm |  |
| Objem min. 4 m3 |  |
| Rozměr pneumatik 10.00/75x15,3 14 PR |  |
| Rozměr diskových kol 9.00x15 |  |
| Rozchod kol 1450-1550 mm |  |
| Třístranné sklápění |  |
| Výsypné okénko na zadním čele |  |
| Náprava pevná brzděná |  |
| Brzdy provozní vzduchové |  |
| Brzdy parkovací, ruční mechanické |  |
| Opěrná noha - mechanická |  |
| Odnímatelné nástavky bočnic pro zvýšení objemu korby |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

***Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole***

Uchazeč: …………………………. Datum: ……………………. Podpis a razítko: ……………………………….