**Nabídkový list**

***Dodávka železného koně***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Splnění**  *vyplní se Ano/Ne* | **Cena v Kč**  **bez DPH** | **Sazba DPH**  **(%)** | **Výše DPH**  **v Kč** | **Cena v Kč**  **včetně DPH** |
| Pásový podvozek |  |  |  |  |  |
| Spalovací motor o výkonu min. 18 HP |  |
| Hydraulický systém s hydrostatickým pohonem |  |
| Sklopný štít (pro zajištění stability stroje, začelování kmenů, rampování dříví, urovnání terénu) |  |
| Dálkové ovládání pohybu sklopného štítu |  |
| Dálkové ovládání navijáku s lanem |  |
| Dálkové ovládání motoru (startování, vypínání a regulace otáček motoru) |  |
| Kompletní dálkové ovládání pojezdu stroje |  |
| Síla navijáku min. 9 kN |  |
| Min. kapacita lana 45 m při průměru lana 6,3 mm |  |
| Min. svahová dostupnost 45° |  |
| **Celkem** | |  |  |  |  |

***Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole***

Uchazeč: ………………………………… Datum: …………………… Podpis a razítko: ………….……………………