**Nabídkový list**

***Dodávka drtiče dřeva a klestu jako adaptéru za UKT***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Splnění**  *vyplní se Ano/Ne* | **Cena v Kč**  **bez DPH** | **Sazba DPH**  **(%)** | **Výše DPH**  **v Kč** | **Cena v Kč**  **včetně DPH** |
| Fréza vhodná pro výkon traktoru 111 HP. |  |  |  |  |  |
| Pomaloběžný typ frézy s rotorem s pevnými kladivy. |  |
| Počet kladiv min. 64. |  |
| Pracovní šířka min. 175 – 200 cm. |  |
| Celková šířka max. 240 cm. |  |
| Pracovní hloubka min. 15 cm. |  |
| Oboustranná převodovka. |  |
| Spojka proti přetížení kroutícího momentu. |  |
| Ochranný rám. |  |
| Zadní přítlačný válec. |  |
| Zapojení do zadního TBZ traktoru kat. II |  |
| **Celkem** | |  |  |  |  |

***Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole***

Uchazeč: ………………………………… Datum: ………………………… Podpis a razítko: ……………………………..