**Přehled položek, které nejsou předmětem veřejné zakázky s názvem: „Výstavba MULTIFUNKČNÍ HALY - JÍZDÁRNA II.“**

**a z tohoto důvodu nejsou níže uvedené položky obsaženy v soupisu prací / výkazu výměr k ocenění dodavateli, přestože jsou obsaženy v textové části projektové dokumentace:**

SO 01 - Multifunkční hala

**Zemní práce - likvidace** zeminy z výkopu.

**Dodávka písku** (jízdárenská směs).

Vnitřní parapetní prefabrikáty tl.150mm, umístěné pod lambrínou, jsou nahrazeny **obrubníkem do betonového lože.**

**Kotce pro krátkodobé ustájení** na východní straně haly budou v této etapě vynechány, týká se následujících prací:

- základové konstrukce a související zemní práce (3x základ 500x600x1800mm),

- zámečnické výrobky - sloupky a branky ve výpisu označeny Z03, 04, 05, 06, 07

- střešní krytina v ploše 40 m2

- ocelová konstrukce kotců (jakl 90/90/4-3ks, IPE 140 5ks, kul 12 1ks, P15-240 3ks), ocelové Z vaznice Z140/2 8ks - celkem ocel 3047,3 kg

- nátěr 113,29 m2

SO 02 - zpevněné plochy

**Příjezdová cesta ke stávající konírně podél západní strany haly s povrchem MZK** **ve skladbě S4**

SO 03 - bourací práce

**Likvidace betonů** z vybouraných konstrukcí.

SO 04 - kanalizace

**Nebude provedena jímka** pro sousední objekt a s tím související zemní práce, připojovací potrubí a zkouška kanalizace.